<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<flash_board>
  <pass>
    <loader>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Atmel\SAM3S8\flash-sam3s8-flash.flash</loader>
    <range>CODE 0x400000 0x480000</range>
    <rel_offset>0</rel_offset>
    <args>--flash
--boot
</args>
  </pass>
</flash_board>
